**โครงการจ่ายเงินสะสมปี 2564**

**1. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 1 (สายสี่แยกคาร์แคร์ – บ้านนางมะลิ เทือกสาย)** แบบฝาปิดเหล็ก กว้าง 0.30 เมตร ยาว 131 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร แบบฝาปิดเทคอนกรีตทับ ยาว 17 เมตร รวมความยาวทั้งสิ้น 148 เมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย ก่อสร้างตามแบบแปลน อบต.โนนทรายกำหนด คุณลักษณะที่กำหนดเป็นคุณลักษณะขั้นต่ำ งบประมาณ 234,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563) หน้า 6 ลำดับที่ 7

**2. โครงการขยายผิวจราจร คสล. หมู่ที่ 1 (สายบ้านนายเชษฐ์ – บ้านนายอนันต์)** **ทิศเหนือ** ช่วงที่ 1 กว้าง 1.80 เมตร ยาว 83 เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 1.80 เมตร ยาว 64 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมความยาวทั้งสิ้น 147 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 264.60 ตารางเมตร **ทิศใต้** ช่วงที่ 1 กว้างเฉลี่ย 1.80 เมตร ยาว 83 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 149.40 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 กว้างเฉลี่ย 1.50 เมตร ยาว 65 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 97.50 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ก่อสร้างตามแบบแปลน อบต.โนนทรายกำหนด คุณลักษณะที่กำหนดเป็นคุณลักษณะขั้นต่ำ งบประมาณ 272,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562) หน้า 21 ลำดับที่ 13 (ประกอบบัญชีแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ครั้งที่ 1/2564 ลำดับที่ 1)

**3. โครงการขุดลอกหนองฮางฮะ หมู่ที่ 1** ขนาดปากกว้าง 14 เมตร ก้นกว้าง 6.5 เมตร ยาว 300 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 7,603 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ก่อสร้างตามแบบแปลน อบต.โนนทรายกำหนด คุณลักษณะที่กำหนดเป็นคุณลักษณะขั้นต่ำ งบประมาณ 267,800 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562) หน้า 67 ลำดับที่ 5 (ประกอบบัญชีแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ครั้งที่ 1/2564 ลำดับที่ 1 งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้)

**4. โครงการปรับปรุงถนนดิน หมู่ที่ 2 (สายที่นาแม่มณี – หนองฮู) ช่วงที่ 1** ลงดินกว้าง 4 เมตร ยาว 570 เมตร หนาเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 1,824 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.80x1.00 เมตร จำนวน 10 ท่อน ช่วงที่ 2 ลงดินกว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 300 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.40x1.00 เมตร จำนวน 2 จุด รวม 16 ท่อน ช่วงที่ 3 ลงดินกว้าง 3.50 เมตร ยาว 540 เมตร หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 945 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.40x1.00 เมตร จำนวน 8 ท่อน ช่วงที่ 4 ลงดินกว้าง 4 เมตร ยาว 230 เมตร หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดิน ไม่น้อยกว่า 460 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.40x1.00 เมตร จำนวน 2 จุด รวม 12 ท่อน ช่วงที่ 5 ลงดินกว้าง 3 เมตร ยาว 500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 750 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.40x1.00 เมตร จำนวน 1 จุด รวม 5 ท่อน พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ก่อสร้างตามแบบแปลน อบต.โนนทรายกำหนด คุณลักษณะที่กำหนดเป็นคุณลักษณะขั้นต่ำ งบประมาณ 277,700 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562) หน้า 25 ลำดับที่ 41

**5. โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 2 (สายอ่างกุดแซว – หนองเทา)** ลงหินคลุก กว้าง 4 เมตร ยาว 430 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 172 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดปรับเกลี่ยแต่งให้เรียบร้อย และป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ก่อสร้างตามแบบแปลน อบต.โนนทรายกำหนด คุณลักษณะที่กำหนดเป็นคุณลักษณะขั้นต่ำ งบประมาณ 196,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562) หน้า 28 ลำดับที่ 61

**6.** **โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ 3 (สายร่องคูขาด - เขตยางน้อย)** ลงดิน กว้าง 3.50 เมตร ยาว 50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 87.50 ลูกบาศก์เมตร ลงหินคลุก กว้าง 3 เมตร ยาว 430 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 129 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดปรับเกลี่ยแต่งให้เรียบร้อย และป้ายโครงการจำนาน 1 ป้าย ก่อสร้างตามแบบแปลน อบต.โนนทรายกำหนด คุณลักษณะที่กำหนดเป็นคุณลักษณะขั้นต่ำ งบประมาณ 151,700 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563) หน้า 7 ลำดับที่ 17

**7.** **โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 3 (สายบ้านเลียบ – บ้านชัยชนะ ฝั่งตะวันตก)** โดยวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.40x1.00 เมตร จำนวน 319 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. ขนาด 0.90x0.90 เมตร จำนวน 35 บ่อ และงานรื้อถนน คสล. ยาว 4 เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ก่อสร้างตามแบบแปลน อบต.โนนทรายกำหนด คุณลักษณะที่กำหนดเป็นคุณลักษณะขั้นต่ำ งบประมาณ 468,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562) หน้า 32 ลำดับที่ 93

**8.** **โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 3 (สายสามแยกดอนโมง - หนองฝั่งแดง)** ลงหินคลุก กว้าง 3 เมตร ยาว 475 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 142.50 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดปรับเกลี่ยแต่งให้เรียบร้อย และป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ก่อสร้างตามแบบแปลน อบต.โนนทรายกำหนด คุณลักษณะที่กำหนดเป็นคุณลักษณะขั้นต่ำ งบประมาณ 162,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563) หน้า 7 ลำดับที่ 19

**9. โครงการปรับปรุงถนนดิน หมู่ที่ 4 (สายหนองตะหรวย)** ลงดิน กว้าง 6 เมตร ยาว 90 เมตร หนาเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 432 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.40x1.00 เมตร จำนวน 2 จุด รวม 14 ท่อน พร้อมเกรดปรับเกลี่ยแต่งให้เรียบร้อย ก่อสร้างตามแบบแปลน อบต.โนนทรายกำหนด คุณลักษณะที่กำหนดเป็นคุณลักษณะขั้นต่ำ งบประมาณ 33,500 บาท (ปรากฏในแผน พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563) หน้า 8 ลำดับที่ 22

**10. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 (สายข้างบ้านนายสมชัย เวชกามา – ถนนลาดยางไปบ้านเหล่าใหญ่)** ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 111 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 444 ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรัง ข้างละ 0.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ก่อสร้างตามแบบแปลน อบต.โนนทรายกำหนด คุณลักษณะที่กำหนดเป็นคุณลักษณะขั้นต่ำ งบประมาณ 256,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562) หน้า 35 ลำดับที่ 112 (ประกอบบัญชีแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ครั้งที่ 1/2564 ลำดับที่ 2)

**11. โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 4 (สายสี่แยกบ้านยางกลาง - หนองคุลาม)** ลงหินคลุก กว้าง 4 เมตร ยาว 320 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 128 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดปรับเกลี่ยแต่งให้เรียบร้อย และป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ก่อสร้างตามแบบแปลน อบต.โนนทรายกำหนด คุณลักษณะที่กำหนดเป็นคุณลักษณะขั้นต่ำ งบประมาณ 145,900 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562) หน้า 37 ลำดับที่ 123 (ประกอบบัญชีแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ครั้งที่ 1/2564 ลำดับที่ 3)

**12.** **โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 5 (สายที่นาพ่อชาญ - ที่นานายอดุล เกษหอม)** ช่วงที่ 1 ลงหินคลุก กว้าง 3.50 เมตร ยาว 620 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 217 ลูกบาศก์เมตร ช่วงที่ 2 ลงหินคลุก กว้าง 3.50 เมตร ยาว 632 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 221 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดปรับเกลี่ยแต่งให้เรียบร้อย และป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ก่อสร้างตามแบบแปลน อบต.โนนทรายกำหนด คุณลักษณะที่กำหนดเป็นคุณลักษณะขั้นต่ำ งบประมาณ 499,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563) หน้า 8 ลำดับที่ 25

**13.** **โครงการวางท่อพร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ที่ 6 (สายคลองส่งน้ำ)** โดยวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.80x1.00 เมตร จำนวน 163 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. ขนาด 1.20x1.20 เมตร จำนวน 20 บ่อ พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ก่อสร้างตามแบบแปลน อบต.โนนทรายกำหนด คุณลักษณะที่กำหนดเป็นคุณลักษณะขั้นต่ำ งบประมาณ 498,600 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563) หน้า 9 ลำดับที่ 29

**14.** **โครงการขยายผิวจราจร หมู่ที่ 7 (สายแยกสถานีวิทยุ – ที่นานายบัวรินทร์ ยอดซื่อ)** **ทิศเหนือ** ช่วงที่ 1 กว้างเฉลี่ย 1.75 เมตร ยาว 84 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 147 ตารางเมตร **ทิศใต้** ช่วงที่ 1 กว้างเฉลี่ย 2.45 เมตร ยาว 105.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 258.48 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ก่อสร้างตามแบบแปลน อบต.โนนทรายกำหนด คุณลักษณะที่กำหนดเป็นคุณลักษณะขั้นต่ำ งบประมาณ 216,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562) หน้า 45 ลำดับที่ 187 (ประกอบบัญชีแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ครั้งที่ 1/2564 ลำดับที่ 4)

**15.** **โครงการขยายผิวจราจร หมู่ที่ 7 (สายศาลาจัตุรมุข – ที่นานายสุวิช)** **ทิศเหนือ** กว้างเฉลี่ย 2.35 เมตร ยาว 119.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 268.67 ตารางเมตร **ทิศใต้** กว้างเฉลี่ย 1.45 เมตร ยาว 173.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 251.58 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ก่อสร้างตามแบบแปลน อบต.โนนทรายกำหนด คุณลักษณะที่กำหนดเป็นคุณลักษณะขั้นต่ำ งบประมาณ 277,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562) หน้า 45 ลำดับที่ 188 (ประกอบบัญชีแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ครั้งที่ 1/2564 ลำดับที่ 5)

**รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,955,200 บาท**