**โครงการจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมปี 2564**

**1. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 1 (สายสี่แยกคาร์แคร์ – บ้านนางมะลิ เทือกสาย)** แบบฝาปิดเหล็ก กว้าง 0.30 เมตร ยาว 131 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร แบบฝาปิดเทคอนกรีตทับ ยาว 17 เมตร รวมความยาวทั้งสิ้น 148 เมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย ก่อสร้างตามแบบแปลน อบต.โนนทรายกำหนด คุณลักษณะที่กำหนดเป็นคุณลักษณะขั้นต่ำ งบประมาณ 234,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563) หน้า 6 ลำดับที่ 7

**2. โครงการขยายผิวจราจร คสล. หมู่ที่ 1 (สายบ้านนายเชษฐ์ – บ้านนายอนันต์)** **ทิศเหนือ** ช่วงที่ 1 กว้าง 1.80 เมตร ยาว 83 เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 1.80 เมตร ยาว 64 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมความยาวทั้งสิ้น 147 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 264.60 ตารางเมตร **ทิศใต้** ช่วงที่ 1 กว้างเฉลี่ย 1.80 เมตร ยาว 83 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 149.40 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 กว้างเฉลี่ย 1.50 เมตร ยาว 65 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 97.50 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ก่อสร้างตามแบบแปลน อบต.โนนทรายกำหนด คุณลักษณะที่กำหนดเป็นคุณลักษณะขั้นต่ำ งบประมาณ 272,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562) หน้า 21 ลำดับที่ 13 (ประกอบบัญชีแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ครั้งที่ 1/2564 ลำดับที่ 1)

**3. โครงการปรับปรุงถนนดิน หมู่ที่ 2 (สายที่นาแม่มณี – หนองฮู) ช่วงที่ 1** ลงดินกว้าง 4 เมตร ยาว 570 เมตร หนาเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 1,824 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.80x1.00 เมตร จำนวน 10 ท่อน **ช่วงที่ 2** ลงดินกว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 300 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.40x1.00 เมตร จำนวน 2 จุด รวม 16 ท่อน **ช่วงที่ 3** ลงดินกว้าง 3.50 เมตร ยาว 540 เมตร หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 945 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.40x1.00 เมตร จำนวน 8 ท่อน **ช่วงที่ 4** ลงดินกว้าง 4 เมตร ยาว 230 เมตร หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดิน ไม่น้อยกว่า 460 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.40x1.00 เมตร จำนวน 2 จุด รวม 12 ท่อน **ช่วงที่ 5** ลงดินกว้าง 3 เมตร ยาว 500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 750 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.40x1.00 เมตร จำนวน 1 จุด รวม 5 ท่อน พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ก่อสร้างตามแบบแปลน อบต.โนนทรายกำหนด คุณลักษณะที่กำหนดเป็นคุณลักษณะขั้นต่ำ งบประมาณ 277,700 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562) หน้า 25 ลำดับที่ 41

**4.** **โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 3 (สายบ้านเลียบ – บ้านชัยชนะ ฝั่งตะวันตก)** โดยวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.40x1.00 เมตร จำนวน 319 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. ขนาด 0.90x0.90 เมตร จำนวน 35 บ่อ และงานรื้อถนน คสล. ยาว 4 เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ก่อสร้างตามแบบแปลน อบต.โนนทรายกำหนด คุณลักษณะที่กำหนดเป็นคุณลักษณะขั้นต่ำ งบประมาณ 468,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562) หน้า 32 ลำดับที่ 93

**5.** **โครงการขยายผิวจราจร หมู่ที่ 7 (สายศาลาจัตุรมุข – ที่นานายสุวิช)** **ทิศเหนือ** กว้างเฉลี่ย 1.35 เมตร ยาว 119.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 161.33 ตารางเมตร **ทิศใต้** กว้างเฉลี่ย 1.45 เมตร ยาว 173 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 250.85 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ก่อสร้างตามแบบแปลน อบต.โนนทรายกำหนด คุณลักษณะที่กำหนดเป็นคุณลักษณะขั้นต่ำ งบประมาณ 218,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562) หน้า 45 ลำดับที่ 188 (ประกอบบัญชีแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ครั้งที่ 1/2564 ลำดับที่ 5)

**รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,469,700 บาท**