**โครงการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม พ.ศ. 2565**

**1. โครงการถมดินปรับปรุงภูมิทัศน์หลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านราชมุนี หมู่ที่ 1** ลงดินหนาเฉลี่ย 0.50 เมตร ปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 5,238 ลูกบาศก์เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 10,476 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ก่อสร้างตามแบบแปลน อบต.โนนทราย กำหนด คุณลักษณะที่กำหนดเป็นคุณลักษณะขั้นต่ำ **งบประมาณ 365,500 บาท** (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ฉบับทบทวน พ.ศ. 2565) หน้า 48 ลำดับที่ 159

**2. โครงการก่อสร้างห้องน้ำบริเวณหลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านราชมุนี หมู่ที่ 1** ขนาด กว้าง 2.50 เมตร ยาว 4.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ก่อสร้างตามแบบแปลน อบต.โนนทราย กำหนด คุณลักษณะที่กำหนดเป็นคุณลักษณะขั้นต่ำ **งบประมาณ 218,200 บาท** (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ฉบับทบทวน พ.ศ. 2565) หน้า 48 ลำดับที่ 161

**3. โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กหลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านราชมุนี หมู่ที่ 1** ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 83 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 830 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ก่อสร้างตามแบบแปลน อบต.โนนทราย กำหนด คุณลักษณะที่กำหนดเป็นคุณลักษณะขั้นต่ำ **งบประมาณ 498,000 บาท** (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ฉบับทบทวน พ.ศ. 2565) หน้า 48 ลำดับที่ 160

**4. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 1 (สายบ้านนางประภัสสร โพธิ์ศรีทอง – แยกบ้านนายประมวล ยอดเอื้อ)** ปริมาตรงาน แบบฝาปิดเหล็ก กว้าง 0.30 เมตร ยาว 70 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร แบบฝาปิดเทคอนกรีตทับ ยาว 20 เมตร รื้อผิวคอนกรีตเดิม ยาว 9 เมตร รวมความยาวทั้งสิ้น 90 เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ก่อสร้างตามแบบแปลน อบต.โนนทราย กำหนด คุณลักษณะที่กำหนดเป็นคุณลักษณะขั้นต่ำ **งบประมาณ 163,500 บาท** (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ฉบับทบทวน พ.ศ. 2565) หน้า 28 ลำดับที่ 24

**5. โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 3 (สายสี่แยกคลองน้ำ - หนองชฎา)** ปริมาณงาน วางท่อขนาด Ø 0.80 x 1.00 เมตร จำนวน 87 ท่อน และวางท่อขนาด Ø 0.40 x 1.00 เมตร จำนวน 8 ท่อน พร้อมบ่อพัก ขนาด 1.20x1.20 เมตร จำนวน 8 บ่อ พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ก่อสร้างตามแบบแปลน อบต.โนนทราย กำหนด คุณลักษณะที่กำหนดเป็นคุณลักษณะขั้นต่ำ **งบประมาณ 350,400 บาท** (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ฉบับทบทวน พ.ศ. 2565) หน้า 31 ลำดับที่ 52

**6. โครงการซ่อมแซมรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 4 (สายบ้านนางสำรวย แนวราษฎร)** ปริมาณงาน **ทิศเหนือ** กว้าง 0.30 เมตร ยาว 78 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร **ทิศใต้** กว้าง 0.30 เมตร ยาว 52 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร รวมความยาวทั้งสิ้น 130 เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลน อบต.โนนทราย กำหนด คุณลักษณะที่กำหนดเป็นคุณลักษณะขั้นต่ำ **งบประมาณ 11,700 บาท** (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ฉบับทบทวน พ.ศ. 2565) หน้า 38 ลำดับที่ 93

**7. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมูที่ 4 (สายบ้านนางเฉลิม - ถนนลาดยางไปบ้านเหล่าใหญ่)** ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 22.13 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 88.50 ตร.ม. ไหล่ทางลงลูกรัง กว้างข้างละ 0.50 เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลน อบต.โนนทราย กำหนด คุณลักษณะที่กำหนดเป็นคุณลักษณะขั้นต่ำ **งบประมาณ 56,000 บาท** (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ฉบับทบทวน พ.ศ. 2565) หน้า 38 ลำดับที่ 95

**8. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 (สายดอนปู่ตา – บ้านหว้าน)** ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 10 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 40 ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรัง กว้างข้างละ 0.50 เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลน อบต.โนนทราย กำหนด คุณลักษณะที่กำหนดเป็นคุณลักษณะขั้นต่ำ **งบประมาณ 25,000 บาท**(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ฉบับทบทวน พ.ศ. 2565) หน้า 38 ลำดับที่ 94

**9. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 (สายบ้านยางกลาง - คลองส่งน้ำ)** ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 10 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 40 ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรัง กว้างข้างละ 0.50 เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลน อบต.โนนทราย กำหนด คุณลักษณะที่กำหนดเป็นคุณลักษณะขั้นต่ำ **งบประมาณ 25,000 บาท** (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ฉบับทบทวน พ.ศ. 2565) หน้า 36 ลำดับที่ 79

**10. โครงการขยายผิวจราจร คสล. หมู่ที่ 7 (สายจตุรมุข - ที่นานายสุวิช ) (ทิศเหนือ)** **ช่วงที่ 1** ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 2 เมตร ยาว 144.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 289 ตารางเมตร **ช่วงที่ 2**ขนาดกว้าง 1.80 เมตร ยาว 35 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 63 ตารางเมตร **งบประมาณ 211,000 บาท (ทิศใต้)** **ช่วงที่ 1** ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 1.80 เมตร ยาว 144.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 260.10 ตารางเมตร **ช่วงที่ 2** ขนาดกว้าง 2 เมตร ยาว 35 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 70 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ก่อสร้างตามแบบแปลน อบต.โนนทราย กำหนด คุณลักษณะที่กำหนดเป็นคุณลักษณะขั้นต่ำ **งบประมาณ 198,000 บาท** (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ฉบับทบทวน พ.ศ. 2565) หน้า 43 ลำดับที่ 128

**รวมทั้งสิ้น 2,122,300 บาท**