**โครงการขออนุมัติใช้จ่ายเงินทุนสำรอง พ.ศ. 2565**

**1. โครงการปรับปรุงถนนลงดินและลงหินคลุก หมู่ที่ 1 (สายที่นานายชาญ - ที่นานายประมวล ยอดเอื้อ)** ปริมาณงาน ลงดินกว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนาเฉลี่ย 1 เมตร หรือมีปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 400 ลูกบาศก์เมตร ลงหินคลุกกว้าง 3 เมตร ยาว 580 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 174 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดปรับเกลี่ยแต่งให้เรียบร้อย พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ก่อสร้างตามแบบแปลน อบต.โนนทราย กำหนด คุณลักษณะที่กำหนดเป็นคุณลักษณะขั้นต่ำ **งบประมาณ 243,200 บาท** (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ฉบับทบทวน พ.ศ. 2565) หน้า 28 ลำดับที่ 25

**2. โครงการปรับปรุงถนนดินและลงหินคลุก หมู่ที่ 1 (สายจุดบริการประชาชน - หนองผักบุ้ง)** ปริมาณงาน **ช่วงที่ 1** ลงดินกว้าง 6 เมตร ยาว 50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 150 ลูกบาศก์เมตร ลงหินคลุกกว้าง 5 เมตร ยาว 50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 25 ลูกบาศก์เมตร **ช่วงที่ 2** ลงหินคลุกกว้าง 4 เมตร ยาว 50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 20 ลูกบาศก์เมตร **ช่วงที่ 3** ลงหินคลุกกว้าง 4 เมตร ยาว 80 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 32 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดปรับเกลี่ยแต่งให้เรียบร้อย พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ก่อสร้างตามแบบแปลน อบต.โนนทราย กำหนด คุณลักษณะที่กำหนดเป็นคุณลักษณะขั้นต่ำ **งบประมาณ 106,100 บาท** (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ฉบับทบทวน พ.ศ. 2565) หน้า 28 ลำดับที่ 26

**3. โครงการปรับปรุงถนนลงดินและลงหินคลุก หมู่ที่ 2 (สายข้างวัดบ้านแดง - ถนนลาดยาง)** **ช่วงที่ 1** ลงดินกว้าง 6 เมตร ยาว 400 เมตร หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 1200 ลูกบาศก์เมตร ลงหินคลุกกว้าง 4 เมตร ยาว 400 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 160 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.40 x 1.00 เมตร จำนวน 2 จุด ๆละ 7 ท่อน รวม 14 ท่อน **ช่วงที่ 2** ลงหินคลุกกว้าง 4 เมตร ยาว 50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 20 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดปรับเกลี่ยแต่งให้เรียบร้อย พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ก่อสร้างตามแบบแปลน อบต.โนนทราย กำหนด คุณลักษณะที่กำหนดเป็นคุณลักษณะขั้นต่ำ **งบประมาณ 317,900 บาท** (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ฉบับทบทวน พ.ศ. 2565) หน้า 31 ลำดับที่ 50

**4. โครงการปรับปรุงถนนลงดินและลงหินคลุก หมู่ที่ 2 (สายที่นานางมณี โพธิ์สิทธิ์ – ที่นานายอู๊ด เมตตา)** **ช่วงที่ 1** ลงดินกว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนาเฉลี่ย 0.60 เมตร หรือมีปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 240 ลูกบาศก์เมตร ลงหินคลุกกว้าง 3.50 เมตร ยาว 100 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 35 ลูกบาศก์เมตร **ช่วงที่ 2** ลงหินคลุกกว้าง 3.50 เมตร ยาว 280 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 98 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดปรับเกลี่ยแต่งให้เรียบร้อย พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ก่อสร้างตามแบบแปลน อบต.โนนทราย กำหนด คุณลักษณะที่กำหนดเป็นคุณลักษณะขั้นต่ำ **งบประมาณ 180,800 บาท** (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ฉบับทบทวน พ.ศ. 2565) หน้า 31 ลำดับที่ 51

**5. โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 3 (สายร่องคูขาด)** ปริมาณงาน **จุดที่ 1** วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.60 x 1.00 เมตร จำนวน 10 ท่อน **จุดที่ 2** วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.60 x 1.00 เมตร จำนวน 7 ท่อน ก่อสร้างตามแบบแปลน อบต.โนนทราย กำหนด คุณลักษณะที่กำหนดเป็นคุณลักษณะขั้นต่ำ **งบประมาณ 30,700 บาท** (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ฉบับทบทวน พ.ศ. 2565) หน้า 34 ลำดับที่ 66

**6. โครงการปรับปรุงบ่อขยะบริเวณดอนปู่เนียม หมู่ที่ 3** ปริมาณงาน ล้อมรั้วลวดตาข่าย ยาว 184 เมตร เสารั้วคอนกรีตสำเร็จรูป ขนาด 4 x 4 นิ้ว สูง 2 เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลน อบต.โนนทราย กำหนด คุณลักษณะที่กำหนดเป็นคุณลักษณะขั้นต่ำ **งบประมาณ 84,000 บาท** (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ฉบับทบทวน พ.ศ. 2565) หน้า 35 ลำดับที่ 73

**7. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำไร้ท่อ (ด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดิน) หมู่ที่ 3 (สายหน้าบ้านนายสุขสม เมฆชุ่ม)** ปริมาณงาน งานร่องน้ำไร้ท่อ กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.60 เมตร ยาว 20 เมตร งานบ่อผันน้ำลงใต้ดิน ขนาด 0.80 x 0.80 x 1.50 เมตร จำนวน 1 บ่อ ก่อสร้างตามแบบแปลน อบต.โนนทราย กำหนด คุณลักษณะที่กำหนดเป็นคุณลักษณะขั้นต่ำ **งบประมาณ 11,400 บาท** (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ฉบับทบทวน พ.ศ. 2565) หน้า 48 ลำดับที่ 162

**8. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 4 (สายบ้านนายเมฆ - บ้านนางอุลัย)** ปริมาณงาน แบบฝาปิดเหล็กกว้าง 0.30 เมตร ยาว 188 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร แบบฝาปิดเทคอนกรีตทับ ยาว 29 เมตร รื้อผิวคอนกรีตเดิมและรื้อผิวลาดยางเดิม ยาว 6 เมตร และงานซ่อมแซมส่วนที่รื้อ ยาว 6 เมตร รวมความยาวทั้งสิ้น 217 เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ก่อสร้างตามแบบแปลน อบต.โนนทราย กำหนด คุณลักษณะที่กำหนดเป็นคุณลักษณะขั้นต่ำ **งบประมาณ 399,000 บาท** (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ฉบับทบทวน พ.ศ. 2565) หน้า 38 ลำดับที่ 92

**9. โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ที่ 6 (สายบ้านนายบุญหนา – ปั๊มน้ำมัน)** ปริมาณงาน วางท่อขนาด Ø 0.40 x 1.00 เมตร จำนวน 210 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. ขนาด 0.90 x 0.90 เมตร หนา 0.10 เมตร จำนวน 21 บ่อ พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ก่อสร้างตามแบบแปลน อบต.โนนทราย กำหนด คุณลักษณะที่กำหนดเป็นคุณลักษณะขั้นต่ำ **งบประมาณ 451,800 บาท** (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ฉบับทบทวน พ.ศ. 2565) หน้า 42 ลำดับที่ 120

**10. ก่อสร้างระบบระบายน้ำไร้ท่อ (ด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดิน) หมู่ที่ 6 (สายหน้าศาลาประชาคม)** ปริมาณงาน งานร่องน้ำไร้ท่อ กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.60 เมตร ยาว 85 เมตร งานบ่อผันน้ำลงใต้ดิน ขนาด 0.80 x 0.80 x 1.50 เมตร จำนวน 5 บ่อ ก่อสร้างตามแบบแปลน อบต.โนนทราย กำหนด คุณลักษณะที่กำหนดเป็นคุณลักษณะขั้นต่ำ **งบประมาณ 49,800 บาท** (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ฉบับทบทวน พ.ศ. 2565) หน้า 48 ลำดับที่ 163

**11. ก่อสร้างระบบระบายน้ำไร้ท่อ (ด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดิน) หมู่ที่ 7 (สายจตุรมุข)** ปริมาณงาน งานร่องน้ำไร้ท่อ กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.60 เมตร ยาว 42.70 เมตร งานบ่อผันน้ำลงใต้ดิน ขนาด 0.80 x 0.80 x 1.50 เมตร จำนวน 2 บ่อ ก่อสร้างตามแบบแปลน อบต.โนนทราย กำหนด คุณลักษณะที่กำหนดเป็นคุณลักษณะขั้นต่ำ **งบประมาณ 23,600 บาท** (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ฉบับทบทวน พ.ศ. 2565) หน้า 48 ลำดับที่ 164

**12. ก่อสร้างระบบระบายน้ำไร้ท่อ (ด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดิน) หมู่ที่ 7 (สายบ้านนายบุญเหลือ - สถานีวิทยุ)** ปริมาณงาน งานร่องน้ำไร้ท่อ กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.60 เมตร ยาว 66.45 เมตร งานบ่อผันน้ำลงใต้ดิน ขนาด 0.80 x 0.80 x 1.50 เมตร จำนวน 3 บ่อ ก่อสร้างตามแบบแปลน อบต.โนนทราย กำหนด คุณลักษณะที่กำหนดเป็นคุณลักษณะขั้นต่ำ **งบประมาณ 36,600 บาท** (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ฉบับทบทวน พ.ศ. 2565) หน้า 48 ลำดับที่ 164

**13. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวนเงิน 132,000 บาท ประกอบด้วย**

13.1 เครื่องรับส่งวิทยุสื่อสาร ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ กำลัง 5 วัตต์ จำนวน 7 เครื่อง **ราคาเครื่องละ 12,000 บาท รวมเงิน 84,000 บาท** (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ฉบับทบทวน พ.ศ. 2565) หน้า 77 ลำดับที่ 3

13.2 เครื่องรับส่งวิทยุสื่อสาร ระบบ VHF/FM ประจำที่ กำลัง 10 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง **ราคาเครื่องละ 28,000 บาท** (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ฉบับทบทวน พ.ศ. 2565) หน้า 77 ลำดับที่ 4

13.3 สายอากาศแบบไดโพล 4 ห่วง สายนำสัญญาณ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง **ราคา 20,000 บาท**

**14. โครงการปรับปรุงผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กเสริมผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต (สายบ้านโนนทราย - บ้านหว้าน) หมู่ที่ 5** โดยมีปริมาณงาน กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีปริมาตรพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,200 เมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย ก่อสร้างตามแบบแปลน อบต.โนนทรายกำหนด คุณลักษณะที่กำหนดเป็นคุณลักษณะขั้นต่ำ **งบประมาณ 500,000 บาท** (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ฉบับทบทวน พ.ศ. 2565) หน้า 70 ลำดับที่ 4

**รวมทั้งสิ้น 2,566,900 บาท**