**โครงการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม พ.ศ. 2566**

**1. โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 1 (สายหน้าโรงสีข้าวชุมชน)** ขนาด Ø 0.40x1 เมตร จำนวน 65 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. ขนาด 0.90x0.90 เมตร จำนวน 7 บ่อ และงานดินถม กว้างเฉลี่ย 2 เมตร ยาว 65 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย ก่อสร้างตามแบบแปลน อบต.โนนทราย กำหนด คุณลักษณะที่กำหนดเป็นคุณลักษณะขั้นต่ำ **งบประมาณ 113,000 บาท** (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2565 แก้ไข ครั้งที่ 1/2566 หน้า 27 ลำดับที่ 2

**2. โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 1 (สายบ้านนายกฤษฎา เจริญพงษ์ - ร้าน ส.เจริญวัสดุ) (ทิศใต้)** ขนาด Ø 0.40x1 เมตร จำนวน 125 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. ขนาด 0.90x0.90 เมตร จำนวน 12 บ่อพร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย ก่อสร้างตามแบบแปลน อบต.โนนทราย กำหนด คุณลักษณะที่กำหนดเป็นคุณลักษณะขั้นต่ำ **งบประมาณ 201,000 บาท** (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2565 แก้ไข ครั้งที่ 1/2566 หน้า 28 ลำดับที่ 10

**3. โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ 2 (สายที่นานางมณี โพธิ์สิทธิ์ - ที่นานายอู๊ด เมตตา)** ลงหินคลุก กว้าง 3 เมตร ยาว 260 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 78 ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับเกลี่ยแต่งให้เรียบร้อย และป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ก่อสร้างตามแบบแปลน อบต.โนนทราย กำหนด คุณลักษณะที่กำหนดเป็นคุณลักษณะขั้นต่ำ **งบประมาณ 101,000 บาท** (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2565 แก้ไข ครั้งที่ 1/2566 หน้า 32 ลำดับที่ 36

**4. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำไร้ท่อ (ด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดิน) แบบปิด หมู่ที่ 2** งานบ่อปิดขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 2 เมตร ลึก 2 เมตร จำนวน 77 บ่อ พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ก่อสร้างตามแบบแปลน อบต.โนนทราย กำหนด คุณลักษณะที่กำหนดเป็นคุณลักษณะขั้นต่ำ **งบประมาณ 198,800 บาท** (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2565 แก้ไข ครั้งที่ 1/2566 หน้า 55 ลำดับที่ 231

**5. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำไร้ท่อ (ด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดิน) แบบปิด หมู่ที่ 3** งานบ่อปิดขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 2 เมตร ลึก 2 เมตร จำนวน 76 บ่อ พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ก่อสร้างตามแบบแปลน อบต.โนนทราย กำหนด คุณลักษณะที่กำหนดเป็นคุณลักษณะขั้นต่ำ **งบประมาณ 198,800 บาท** (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2565 หน้า 56 ลำดับที่ 232

**6. โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ 4 (สายดอนปู่ตาบ้านยางกลาง – บ้านหว้าน)** ลงหินคลุกกว้าง 3 เมตร ยาว 260 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 78 ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับเกลี่ยแต่งให้เรียบร้อย และป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ก่อสร้างตามแบบแปลน อบต.โนนทราย กำหนด คุณลักษณะที่กำหนดเป็นคุณลักษณะขั้นต่ำ **งบประมาณ 101,000 บาท** (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2565 แก้ไข ครั้งที่ 2/2565 หน้า 39 ลำดับที่ 98 \*\* บรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณฯ 2566

**7.** **โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำไร้ท่อ (ด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดิน) แบบปิด หมู่ที่ 4** งานบ่อปิดขนาดกว้าง 0.80 เมตร ยาว 0.80 เมตร ลึก 2 เมตร จำนวน 20 บ่อ งานร่องระบายน้ำแบบไร้ท่อ กว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.60 เมตร ยาว 200 เมตร งานบ่อปิดขนาด 0.30 เมตร ยาว 2 เมตร ลึก 2 เมตร จำนวน 33 บ่อ พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ก่อสร้างตามแบบแปลน อบต.โนนทราย กำหนด คุณลักษณะที่กำหนดเป็นคุณลักษณะขั้นต่ำ **งบประมาณ 199,800 บาท** (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2565 หน้า 56 ลำดับที่ 233

**8. โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ 5 (สายที่พักสงฆ์บ้านหว้าน - สะพานข้ามอ่างกุดกง)** ลงหินคลุกกว้าง 3 เมตร ยาว 260 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 78 ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับเกลี่ยแต่งให้เรียบร้อย และป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ก่อสร้างตามแบบแปลน อบต.โนนทราย กำหนด คุณลักษณะที่กำหนดเป็นคุณลักษณะขั้นต่ำ **งบประมาณ 101,000 บาท** (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2565 แก้ไข ครั้งที่ 1/2566 หน้า 41 ลำดับที่ 113

**9. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำไร้ท่อ (ด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดิน) แบบปิด หมู่ที่ 5** งานบ่อปิดขนาดกว้าง 0.80 เมตร ยาว 0.80 เมตร ลึก 2 เมตร จำนวน 30 บ่อ งานร่องระบายน้ำแบบไร้ท่อ กว้าง 0.40 เมตร ยาว 340 เมตร ลึก 0.60 เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ก่อสร้างตามแบบแปลน อบต.โนนทราย กำหนด คุณลักษณะที่กำหนดเป็นคุณลักษณะขั้นต่ำ **งบประมาณ 199,400 บาท** (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2565 แก้ไข ครั้งที่ 1/2566 หน้า 56 ลำดับที่ 234

**10. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำไร้ท่อ (ด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดิน) แบบปิด หมู่ที่ 6** งานบ่อปิดขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 2 เมตร ลึก 2 เมตร จำนวน 80 บ่อ พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ก่อสร้างตามแบบแปลน อบต.โนนทราย กำหนด คุณลักษณะที่กำหนดเป็นคุณลักษณะขั้นต่ำ **งบประมาณ 200,000 บาท** (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2565 หน้า 56 ลำดับที่ 235

**11. โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ 7 (สายข้างบ้าน ผอ.สมเกียรติ - หลังวัดศรีวีรวงศาราม)** ลงหินคลุกกว้าง 3 เมตร ยาว 260 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 78 ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับเกลี่ยแต่งให้เรียบร้อย และป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ก่อสร้างตามแบบแปลน อบต.โนนทราย กำหนด คุณลักษณะที่กำหนดเป็นคุณลักษณะขั้นต่ำ **งบประมาณ 101,000 บาท** (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2565 แก้ไข ครั้งที่ 1/2566 หน้า 48 ลำดับที่ 173

**12.** **โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำไร้ท่อ (ด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดิน) แบบปิด หมู่ที่ 7** งานบ่อปิดขนาดกว้าง 0.80 เมตร ยาว 0.80 เมตร ลึก 2 เมตร จำนวน 30 บ่อ งานร่องระบายน้ำแบบไร้ท่อ กว้าง 0.40 เมตร ยาว 245 เมตร ลึก 0.60 เมตร งานบ่อปิดขนาด 0.30 เมตร ยาว 2 เมตร ลึก 2 เมตร จำนวน 17 บ่อ พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ก่อสร้างตามแบบแปลน อบต.โนนทราย กำหนด คุณลักษณะที่กำหนดเป็นคุณลักษณะขั้นต่ำ **งบประมาณ 200,000 บาท** (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2565 หน้า 56 ลำดับที่ 236

**13. โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินแบบเปิด หรือขุดลอกแหล่งน้ำ หมู่ที่ 2** กว้าง 20 เมตร ยาว 20 เมตร ลึกเฉลี่ย 4 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 2,384 ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ก่อสร้างตามแบบแปลน อบต.โนนทราย กำหนด คุณลักษณะที่กำหนดเป็นคุณลักษณะขั้นต่ำ **งบประมาณ 100,000 บาท** (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับทบทวน พ.ศ . 2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 หน้า 2 ลำดับที่ 2

-2-

**14. โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินแบบเปิด หรือขุดลอกแหล่งน้ำ หมู่ที่ 3** กว้าง 40 เมตร ยาว 40 เมตร ลึกเฉลี่ย 7 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 7,948 ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ก่อสร้างตามแบบแปลน อบต.โนนทราย กำหนด คุณลักษณะที่กำหนดเป็นคุณลักษณะขั้นต่ำ **งบประมาณ 498,000 บาท** (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 หน้า 2 ลำดับที่ 3 และ หน้า 3 ลำดับที่ 6

**รวมทั้งสิ้น 2,512,800 บาท**

-3-